1．当路堤原地基横坡陡于1:5时，原地基应挖成台阶，台阶宽度一般不小于（   ）m。

A.0.8    B.1.0    C.1.2    D.1.4

2．膨胀土的自由膨胀率一般超过（     ）。
A.10%    B.20%    C.30%    D.40%

3．在路基工程中，用于排队地下水的设施是（    ）。

A.拦水带    B.急流槽    C.截水沟    D.渗井

4．在爆破技术的分类中，（    ）属于洞室爆破。

A.光面爆破    B.微差爆破    C.预裂爆破    D.抛掷爆破

5．沥青路面透层的作用是（    ）。

A.加强路面的沥青层与沥青层之间的粘结    

B.加强路面的沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结    

C.使沥青面层与非沥青材料基层结合良好    

D.封闭路基防止毛细水上升

6．下面水泥混凝土面层铺筑的方法中，（    ）为技术层次相对高的铺筑方式。

A.轨道摊铺    B.滑模摊铺    C.小型机具铺筑    D.三辊轴机组铺筑

7．SMA面层施工中，宜采用（    ）进行碾压。

A.胶轮压路机    B.组合式压路机    C.振动压路机以低频率高振幅    D.振动压路机以高频率低振幅

8．沥青面层的细集料可采用（    ）。

A．机制砂     B.粉煤灰    C.矿粉    D.矿渣

9．拱桥的计算跨径是指（    ）。

A.相邻两拱脚截面最低点之间的水平距离    
B.相邻两拱脚截面最高点之间的水平距离    
C.拱圈的拱轴线两端点之间的水平距离    
D.两桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离
10．跨河桥梁的高度，是指桥面与（    ）的高差。
A.洪水位    B.低水位    C.通航水位    D.施工水位

11．桩基础按施工方法的不同可分为（    ）。

A.支承桩、钻孔桩、挖孔桩


B.钻孔桩、摩擦桩、支承桩    

C.沉桩、钻孔桩、挖孔桩


D.沉桩、钻孔桩、摩擦桩

12．桥梁下部结构型式中，（    ）属于拱桥轻型桥墩。
A.带三角杆件的单向推力墩    B.柱式桥墩    
C.柔性排架桥墩    D.钢筋混凝土薄壁桥墩
13．桥梁高程测量网的水准测量精度与桥长有关。某桥长450m，两岸水准连测的测量精度应达到（    ）以上。

A.一等    B.二等    C.三等    D.四等
14．隧道围岩稳定、完整，开挖后不需要临时支护，施工中有大型机具设备在这种情况下，可采用（    ）开挖隧道。
A.上下导坑先横后墙法    B.漏斗棚架法    C.全断面法    D.侧壁导坑法
15．隧道的主要施工方法可分为（    ）三大类。

A.侧壁导坑法、新奥法、全断面开挖法   

B.矿山法、盾构法、新奥法    
C.台阶法、新奥法、漏斗棚架法    
D.台阶法、全断面开挖法、侧壁导坑法
16．一条不设临近所的高速公路交通临近系统，其系统构成除了监控分中心系统及外场设备外，还应包括（    ）。
A.监视器组及大屏幕投影机    B.地图板及监视器组    
C.可变情报板及可变限速标志  D.传输通道
17．监控、收费等系统中应用软件的生存周期包括可行性与计划研究阶段、（    ）、设计阶段、实现阶段、测试阶段、运行与维护阶段等六个阶段。
A.系统规划阶段    B.软件编码阶段   C.硬件安装设计阶段    D.需求分析阶段
18．根据国家相关规定，结合公路工程的特点，关于桥梁工程专业承包企业资质划分正确的是（    ）。

A.特级资质、一级资质、二级资质    

B.特级资质、一级资质、三级资质、三级资质    

C.一级资质、二级资质    

D.一级资质、二级资质、三级资质

19．按照公路工程基本建设程序要求，项目环境影响报告书应在（    ）阶段提交。

A.项目建议书    B.项目可行性研究    C.项目实施    D.项目后评价
20．公路工程交工验收应由（    ）主持。

A.监理单位    B.质量监督部门    C.建设单位    D.交通主管部门

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21．下列材料中可用作路堤填料的有（      ）。
A.有机土    B.沼泽土    C.粉煤灰    D.钢渣     E.冻土
22．起排水作用的渗沟有（    ）几种形式。
A.填石渗沟    B.填砂渗沟    C.填土渗沟   D.管式渗沟  E.洞式渗沟

23．下列需要浇洒透层沥青的情况有（      ）。
A.旧沥青路面层上加铺沥青层      B.水泥混凝土路面上铺筑沥青面层    
C.沥青路面的级配砂砾基层        D.无基结合料稳定土基层
E.粒料的半刚性基层

24．沥青路面抗滑表层粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的（    ）。
A.石屑    B.碎石    C.筛选砾石    D.破碎砾石     E.矿渣
25．桥梁工程按受力方式的不同，可以归结为（    ）几种基本体系。

A.梁式桥    B.拱式桥    C.组合体系桥    D.悬吊式桥     E.斜拉式桥

26．沿海地区采用支架法现浇钢筋混凝土梁桥时，在验算支架刚度时的荷载组合中应计人（    ）。

A.支架、模板的自重    B.新浇混凝土的重量    

C.风力                D.人员、材料和机具荷载     

E.振捣混凝土产生的荷载

27．梁桥重力式桥墩包括（    ）几部分。

A.基础    B.背墙    C.墩身    D.墩帽     E.拱座

28．在采用新奥法施工隧道中，当开挖面稳定的情部下，所包括的工序有（    ）。
A.施工钢拱架    B.柔性衬砌    C.施工量测    D.施工防水层     E.第二次衬砌

29．一条高速公路的收费系统构成主要包括（     ）。
A.计算机系统    B.紧急电话系统    C.安全报警及电源系统    D.内部对讲系统     

E.视频监视系统

30．在公路工程招投标中，投标人编写的投票文件包括的内容有（     ）。

A.投标担保    B.投标须知    C.施工组织设计    D.履约担保格式     

E.授权书

三、安全分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（一）

背景资料

某承包人承接了一段长为19km的高速公路路基工程。该项目位于微丘地区，路基填料为土方。为确保项目的工期、质量、安全和成本，项目部制定了施工方案和一系列的规章制度。在路基施工中特别强调了土方路基施工的如下质量控制关键点：

（1）施工放样与断面测量。
（2）保证填土材料合格。

承包人严格按照有关规范和要求进行施工。在路堤填筑过程中局部出现了“弹簧”。为了赶工期，施工单位采取了掺生石灰粉翻拌的方法处理，待其含水量适宜后重新碾压。施工中，实测了压实度、纵断高程、中线偏位、宽度、横坡项目，且符合相关要求。工程完工后，项目经验部及时组织有关人员编写了工程技术总结报告，报告包括了工程概况、安全技术措施实施、技术管理制度、技术档案管理、技术经济效益分析待方面的内容。
问题

1．补充路基施工的质量控制关键点。
2．在土方路基实测项目中，还应实测哪些项目？
3．在道路施工中，对压实度进行检测的常用方法有哪些。

4．对路基“弹簧”治理，除了背景材料中给出的方法外，还有哪些方法来治理？

5．在技术总结报告中，除背景材料中给出的几方面内容外，还应包括哪些主要内容？

（二）

背景资料
某高速公路跨线大桥（7×20m+65m+7×20m+5×20m）引桥上部结构力预应力钢筋混凝土箱梁，后张法施工，采用预制吊装施工工艺。预制场布设在桥位附近荒地，地势平坦，承包人根据工期要求设置10个预制台座，预制场整平压实后，浇筑台座混凝土，抹光整平检验合格后预制箱梁。
为防止箱当预拱度出现偏差，承包人严格控制模板施工质量和立模标高；严格控制张拉时箱梁混凝土强度和存梁时间。箱梁预制过程中主要检验了箱梁混凝土强度和箱梁几何尺寸，以确保梁体质量，箱梁达到规定强度后移至存梁区，箱梁按两层水平存放，层与导驼间支垫枕木。

为加快工程进度，该大桥承包人报监理工程师批准并以业主认可后将部分箱梁移运、安装工程分包给具有相应资质的分包人，并签订分包合同。

为保证箱梁的安装质量，主要检验了箱梁安装竖直度和箱梁顶面纵向高程。安装过程中发生了1片箱梁掉落地面的事故，幸未造成人员作废和设备损坏。该片箱梁经检查后作报废处理，直接经济损失约6万元人民币，承包人将事故报告监理工程师，经同意后继续施工。

问题

1.补充箱梁预拱度偏差的防治措施。预制箱梁主要检验内容遗漏哪几项？存梁分层存放时枕木应支垫在箱梁什么位置？
2.承包人对部分箱梁移运和安装工程的分包属于一般分包还是指定分包？说明理由。
3.背景材料中只给出了箱梁安装主要检验内容中的两项，请补充另外两项。
4.判断背景材料中所列箱梁掉落地面情况属于哪类质量事故？按照工程质量事故报告制度的要求，承包人对该事故的处理方法是否妥当？说明理由。
（三）

背景资料
某承包人承接了一条高速公路的交通工程，公路全线长60km，有7痤互通立交，全线设7个收费站和一个收费、监控、通信分中心，并且收费分中心和监控分中心设于同一个大厅内。本公路的收费视频监视系统采用收费站和分中心两级监视方式，各收费站设有广场遥控摄像机，收费车道、收费亭、收费站监控室及金库处都设固定摄像机，在收费站有人值班的监控室内设有视频切换控制矩阵、彩色监视器组、数字录像机、控制键盘待设备，每个收费站选择两路视频信号送至收费、监控分中心进行监视，在分中心能任意切换选择收费站的各个摄像机视频图像。
此外，本公路的监控系统中各互通立交处都设有1台遥控摄像机，用于监视道路的交通状况，7台遥控摄像机都用光端机和光纤将视频图像传送至监控、收费分中心进行监视，收费与监控分中心合用一套视频设备，其视频设备的构成与收费站的基本相同。
为了提高项目经验效益，项目经理部加强管理，及时识别处处理变更并调整合同价款。半年后，工程完工，经监理工程师同意后，施工单位申请交工验收。

问题
1.说明收费视频监视系统的功能。
2.试将本路收费与监控系统中的视频监视系统分出三个不同范围的子系统，供系统调（测）试时选用。
3.对于该项目发生的工程变更，如果合同中有适用于变更工程的价格，可按合同已有价格计算变更合同价款，对于没有适用于变更工程的价格，该如何处理？
4.交工验收时，验收组除应听取和审议施工单位关于工程施工情况的报告外，还要审议哪些报告？如果工程验收不合格，施工单位应做何处理？
（四）

背景资料
某承包人承接了一座大桥工程，该桥采用Φ1.6m的桩基础，桩长约25～32m；桥位处地层均为天然砂砾，地下水位在原地面下约1.5m处。其桩基主要施工过程如下：
平整场地、用水准仪进行桩位放样、埋设钢护筒、选用正循环回旋钻机作为成孔钻机，终孔检查合格后，采用抽浆法进行清孔排渣；根据《公路工程质量检验评定标准》对成孔的孔位、孔深、孔径及泥浆相对密度检验合格，孔底沉演厚度检验合格。
钢筋笼骨架在现场分段制作、呆装、搭接爆接长、钢筋笼放入孔内，然后将导管沉放到距桩底0.25m处，开始灌注水下混凝土。在灌注混凝土过程中，导管埋入混凝土的深度在1m以内。在距桩顶5m处发生堵管，施工人员采用了转动导管的方法试图疏通导管。

为了减小混凝土灌注过程中因混凝土初凝导致导管堵塞的风险，经施工单位项目总工同意，在混凝土中掺入了适量的缓凝剂，混凝土的坍落度为16cm。
问题
1.该项目在桩基钻孔过程中存在的主要总是有哪些？
2.在成孔检验中存在缺项是什么？
3.指出钢筋笼入孔后应注意的两个要点。
4.该项目施工中发生堵管后，采取的措施是否恰当？如果不恰当，应采取哪些措施？
5.该项目在钻孔桩混凝土灌注施工方面存在哪些错误做法？
6.指出该项目施工现场劳动力的四大组成部分。
（五）
背景资料
某承包人承接了一特大桥工程该工程工期紧、任务重、合同价低。为既保质保量完成工程任务，又能尽力节约施工成本，公司要求项目部认真做好施工组织设计和成本控制工作。为此提出了四条成本管理的原则：（1）成本管理最低化原则；（2）全面成本管理原则；（3）成本管理有效化原则；（4）成本管理科学化原则。
为了编写好实施性施工组织设计，项目部组织人员搜集了如下一些资料：施工技术资料、工程设计文件、自然条件及有关政策规定。并拟定了如下编写步骤：

（1）分析设计资料，选择施工方案和施工方法；

（2）计算人工、材料、机具需要量，制定供应计划；

（3）编制工程施工总体进度计划；

（4）设计临时工程，编制供水、供电（供热）计划；

（5）编制工地运输计划；

（6）绘制施工平面布置图；

（7）分析计算技术经济指标；

（8）编写说明书

同时，项目部也充分认识到，要降低施工成本，重点是要降低材料成本，特别是抓好材料的采购环节。因此在工程开工前，项目部就积极地选择材料供应商。经人介绍，选择了一家砂、石供货商，并依据其资信状况、业绩信誉进行了评价，认为符合相关要求，随后就与其签订了长期供货合同。
问题

1.解释全面成本管理原则的含义。
2.成本管理的原则是否完整？若不完整，请补充。
3.项目部为编写实施性施工组织设计所搜集的资料是否完善？若不完善，请补充。
4.关于施工组织设计的步骤是否正确？请说明理由。
5.技术经济指标通常用于评价施工方案的合理性，如分项工程生产率。再列举两项技术以济指标。
6.项目部对材料供应商的选择和评价是否恰当？说明理由。
PAGE  
8

