我粗浅的研究了一下，鉴于大家都很感兴趣，拿出来和大家分享一下，讨论一下。
89规范和08规范抗震设防目标的比较
89规范采用：一水平设防，一阶段设计。即一水平设防是指设计时只针对一种地震进行设计。一阶段设计是指只进行弹性抗震设计.
08规范采用: 两水平设防，两阶段设计。(不过对D类桥梁还是采用一类设防，一阶段设计)即两水平设防主要是指新规范对地震重现期长短分了E1地震和E2地震两种.两阶段设计中的第一阶段设计是指弹性抗震设计;第二阶段抗震设计是指采用延性抗震设计方法，并引入能力保护设计原则的设计阶段. 
新规范将地震作用划分为了E1地震和E2地震两大类别:E1地震:工程场地重现期较短(是个相对值对于不同类别的桥梁重现期不等)的地震作用。eg.对A类桥梁的E1地震重现期约为475年，而对D类桥梁重现期约为25年。对应第一级设防水准。E2地震:工程场地重现期较长的地震作用.对应第二级设防水准。两类地震对应有各自不同的抗震重要性系数 。
89规范和08规范改动比较
1、新规范把预应力列出来了,作为永久作用的一种.原规范在作用效应组合中把预应力算在内.
2、地基抗震承载力容许值 符号变动了,k取值基本没变.
3、液化的判别标准贯入捶击数值临界值计算方法改了,按深度分别按下式计算:
  
  
4、新规范要求8度区的拱式,长悬臂桥,大跨度结构就要开始考虑竖向地震作用,而原规范为9度才开始考虑,新规范更安全.
5、地震主动土压力计算方法上有改动:
     新规范:  
的具体计算方法也改变了.
简化公式为：  

    10m以内有液化土层或者埋深10m处: 

新旧对比: ，动水压力计算基本没变.
重力式桥墩顺桥向和横桥向的水平地震力,采用反应谱方法计算。 
    新规范:   
原规范中: 
    新旧规范对比: 
之后的许多计算式的改动都是基于这些系数对应的变化.改动的思想: 
(1) 加速度改为多少个g的相对值(地震时一般是用多少个g来表达); 
(2)由一个单一的 系数代替原来的一系列不确定的复合系数的乘积;
(3) 在求法上更加细化和精确,原规范中系数离散性很大,而且误差会被不断放大.
6、桥台的水平地震力计算。
    新规范: 
    对于修建在基岩上的桥台,取上计算值的80%为水平地震力。
旧规范: 
改动: 
考虑场地,阻尼系数来取代水平地震系数和综合影响系数式,新规范加速度也采用相对值。
08规范新增内容
1、新规范按土层平均剪切波速将场地划分为了4个场地类别.
2、新规范提出了抗液化措施,还根据液化指数 划分地基的液化等级.
3、新规范要求抗震设防烈度为6度或以上地区的公路桥梁必须进行抗震设计,而且对大于9度的地区桥梁其抗震设计应作专门研究,按有关专门规定执行.原规范没有明确提出硬性要求.
4、新规范新增水平设计加速度反应谱S:
     
   其中: 
场地系数 和阻尼调整系数 都是新规范中新增的系数.
5、新规范也添加了竖向设计加速度反应谱,通过引入了竖向设计加速度反应谱竖向/水平向谱比函数R来得到竖向设计加速度反应谱值.
基岩场地:   R=0.65
土层场地:
  
6、新规范明确指出对于墩高超过40米,墩身第一阶振型有效质量低于60%,且结构进入塑性的高墩桥梁应该作专项抗震分析.
7、新规范将桥梁划分应为规则桥梁和非规则桥梁两个类别,并为相应类别的对桥梁提出了可用的计算方法.
8、新规范提到过抗震概念设计.还明确指出在高烈度区,宜尽量避免采用对抗震不利的桥型.
9、能力保护构件计算。增加了延性墩柱沿顺桥向剪力设计和延性墩柱沿横桥向剪力设计。
在进行桥梁抗震分析时，E1地震作用下，常规桥梁的所有构件抗弯刚度均按毛截面计算；E2地震作用下，延性构件的有效截面抗弯刚度应按式Ec×Ieff=My/Φy计算，但其他构件抗弯刚度仍按毛截面计算。
这样，E2作用下，允许构件进入塑性状态，这更接近实际！
